
Załącznik nr 2c do Zaproszenia


………………………………………
                                                                                                                                                                      (miejscowość, data)

………………………….…………………………….
(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….…….. 


OFERTA
Część nr 3 zamówienia 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
”Zakup z dostawą materiałów wodno – kanalizacyjnych dla potrzeb MPGKiM ZB.”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:
netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),
podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..
brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).
2. Termin realizacji – sukcesywnie do 30 października 2023 r., z terminem rozpoczęcia dostaw od 16 października 2023 r.
3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)
5. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres ………….. miesięcy.



						              …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)





*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawić w zależności od potrzeb



zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:
	Lp.
	Nazwa materiału
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	Część nr 3 

	1
	Studnia betonowa Ø 1000 H = 1,6 m (w wysokości studni uwzględniono: pierścień odciążający, pokrywę betonową na pierścień odciążający i właz żeliwny H 150) z dennicą przelotową Ø 315 PCV + prawy dolot PCV Ø 200 kąt 45° z przejściami szczelnymi i uszczelkami międzykręgowymi, rysunek nr 1 
	szt.
	10
	
	

	2
	Studnia betonowa Ø 1000 H = 1,6 m (w wysokości studni uwzględniono: pierścień odciążający, pokrywę betonową na pierścień odciążający i właz żeliwny H 150) z dennicą przelotową Ø 315 PCV + prawy i lewy dolot PCV Ø 200 kąt 45° z przejściami szczelnymi i uszczelkami międzykręgowymi, rysunek nr 2 
	szt.
	3
	
	

	3
	Betonowy wpust uliczny Ø 500 H = 2,0 m (w wysokości wpustu uwzględniono: pierścień odciążający, pokrywę betonową na pierścień odciążający i wpust żeliwny BK 67 H 150) z odpływem Ø 200 PCV z przejściem szczelnym,
rysunek nr 3 
	szt.
	11
	
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT
	

	Wartość brutto
	



