                       Paweł Piwowarski

Wicedyrektor  Zespołu Szkół Weterynaryjnych i 

           Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
           ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża
W dniu 08.06.2017r. wpłynęły pytania do przetargu. W związku z tym udzielam odpowiedzi.
ZAPYTANIA


Proszę o wyjaśnienie powyższych pytań w sprawie przetargu: Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, w ramach zadania modernizacja budynków (wymiana instalacji elektrycznej)
:
1. W przedmiarze prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej jest pomalowanie farbami emulsyjnymi i farbą strukturalną, malowanie tymi farbami nie pokryje nierówności jeżeli ściany i sufity są nieszpachlowane. Czy wykonawca będzie musiał szpachlować ściany i sufity? Jeżeli pomieszczenia są poszpachlowane czy nie będzie trzeba robić zaprawek na ubytkach na ścianach? 
2. Proszę o opisanie jakie parametry farb emulsyjnych i strukturalnych trzeba ująć do wyceny?
3. W przedmiarze elektrycznym i opisie jest brak pozycji demontażu opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznych. Czy zamawiający zleci to jako prace dodatkowe czy trzeba to doliczyć do ceny?
4. Czy remontowane sale lekcyjne będą puste z ławek, krzeseł i regałów? Po czyjej stronie będzie przygotowanie pomieszczeń do rozpoczęcia robót? 
5. W przedmiarze elektrycznym przyjęto za mało przewodów do wykonania realizacji zamówienia. Według podanych ilości w kosztorysie przewody starczą tylko na oprzewodowanie między gniazdami nie zostało policzone przewody na zasilanie poszczególnych obwodów. To samo dotyczy się instalacji oświetleniowej. Według naszych obliczeń brakuje: Ydyp 3x1,5  około 1000m, Ydyp 3x2,5 około 1300m, Ydyp 4x1,5 około 900m .Ze względu na braki w położenia przewodów trzeba było by doliczyć kłucie i zaprawianie bruzd.
6. W przedmiarze mamy tylko zaprawianie bruzd, czy trzeba te bruzdy później szpachlować przed malowaniem?
Ad1. 

W klasopracowniach należy wykonać szpachlowania zaprawek po  ubytkach na ścianach i sufitach, następnie wykonać malowania farbami emulsyjnymi według parametrów farb podanych w odpowiedzi na pytanie 2.  Na holach i klatkach schodowych należy wykonać zaprawki po ubytkach i pomalować farbą strukturalną według parametrów farb podanych w odpowiedzi na pytanie 2. Kolorystyka farb do uzgodnienia.

Ad2. Do wykonania zadania należy użyć farb o parametrach nie gorszych jak wskazane poniżej farby. Stanowią one tylko przykład nie należy sugerować się firmą i nawą farby.

· Farba strukturalna 

Firma PRIMACOL DECORATIVE  

            – Baranek

· Farba akrylowa 
– Dulux

- Decoral

        -  odporna na  szorowanie 

Ad3. Jeżeli projekt przewiduje wymianę opraw oświetleniowych, to demontaż leży po stronie wykonawcy.  Zdemontowane oprawy podlegać będą ocenie i inwentaryzacji  utylizacją opraw nienadających się do użytki zajmie się wykonawca.

Ad. 4 meble w salach lekcyjnych będą zsunięte na środek pomieszczeń, przez zleceniodawcę. Zabezpieczenie mebli folią ochronną leżeć będzie po stronie wykonawcy.

Ad5. Do wyliczeń kosztów wykonania zadania wykonawca powinien sugerować się projektem budowlanym. Jeżeli projekt przewiduje wykonanie wymienionych elementów w pytaniu 5 to należy je uwzględnić w zadaniu oraz naliczyć koszty związane z ich wykonaniem.  Zgodnie z SWZ Rozdział XII punk 5, przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy.
Ad 6. Zaprawione bruzdy w klasopracowniach, pod farbę emulsyjną należy szpachlować. Na holach i klatkach schodowych pod farbę strukturalną nie. 

Paweł Piwowarski.
