	Sprzęt
	Specyfikacja 
	Model

	Aparat fotograficzny z akcesoriami
	Rozdzielczość matrycy min. 20 MP, rekomendowana wbudowana lampa błyskowa lub możliwość jej łatwego podłączenia, Interfejs: USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. W przypadku gdy łącznie zostaną spełnione wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny oraz kamera cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu, rekomendowane złącze mikrofonowe.
	SONY a6600 / a6500, obiektyw Sony 18-105 F4, lub Tamron 17-70 F2.8, albo
SONY A7II, obiektyw Tamron 28-75 F2.8

	Gimbal
	Gimbal: ok. 1216 g, Statyw: 226 g, Szybkozłączki: ok. 102 g Gimbal: złożony - 260 x 215 x 72 mm(z akumulatorem), rozłożony - 400 x 185 x 175 mm ( bez statywu) Akumulator 18650 2S, 3400 mAh Bluetooth 5.0; USB-C2,40 GHz -2,48 GHz
	DJI Ronin SC2

	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
	Specyfikacja

•charakterystyka kierunkowości: super-kardioidalna
• pasmo przenoszenia: 20-20kHz
• zzułość: -32±3dB (0dB=1V/Pa,@1KHz)
• impedancja wyjściowa: 50Ω
• stosunek sygnału od szumu: 80dB
• kontrola głośności: -10dB / 0dB / +20dB
• filtr górnoprzepustowy: 75Hz
• zintegrowane złącze: mini Jack 3,5mm TRS
• zasilanie: 2 x baterie typu „AA”
• Czas pracy na baterii: 720H
• waga: 141g
• wymiary: 239 x 108 x 54mm
• temperatura pracy: -20℃ - 60℃
Zawartość zestawu
• mikrofon Saramonic SR-VM4
• osłona piankowa
• osłona typu „deadcat”

	Rode Videomic go, lub Mikrofon Saramonic SR-VM4

	Oświetlenie do realizacji nagrań
	 Zestaw oświetleniowy, w skład którego wchodzi oprawa oświetleniowa światła stałego SOFTBOX o wymiarach minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw studyjny. Lekki, studyjno-plenerowy, trzysekcyjny statyw oświetleniowy. Maksymalna wysokość 230cm, wysokość robocza 2200 cm, wygodne zaciski sekcji, głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4". Statyw przeznaczony do pracy z małymi i średnimi lampami oraz zestawami oświetleniowymi. Rozstaw nóg (od stopki do stopki) 75cm.  Świetlówka fluorescencyjna mocy minimum 65W o naturalnej temperaturze barwowej 5500K odpowiadającej temperaturze światła dziennego.   Specyfikacja: · Wymiary czaszy: min. 40x40cm · Mocowanie żarówki: gwint E27 · Żarówka: min. 65W  · Temperatura barwowa:5500K · Wysokość robocza: max. 230cm · Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia · Odbłyśnik: Wewnętrzny
	Lampa Softbox

	Statyw z akcesoriami
	Specyfikacja techniczna:

· Typ głowicy: Wideo
· Typ mocowania głowicy: Bowl 75mm
· Typ blokady nóg: Nakrętka motylkowa
· Sekcje nóg: 3
· Szybkie zwalnianie: Tak
· Funkcje stopek statywu: Kolczaste, Gumowy
· Maksymalna wysokość: 1551 mm
· Maksymalna wysokość nogi: 1551 mm
· Długość po złożeniu: 825 mm
· Minimalna wysokość: 782 mm
· Średnica nogi: 18 mm
· Materiał: Aluminium
· Kolor: Czarny
· Waga: 3600 g
· Maksymalne obciążenie użytkowe: 10 kg

	ten co we wcześniejszej tabeli lub Sirui SH-15

	Mikroport z akcesoriami
	Nie wymagający podłączenia kablowego między nadajnikiem a odbiornikiem
	monic Blink 500 B2, lub Rode Wireless Go
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