
Załącznik nr 2b do Zaproszenia


………………………………………
                                                                                                                                                                      (miejscowość, data)

………………………….…………………………….
(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….…….. 


OFERTA
Część nr 2 zamówienia – Rury, armatura, włazy, pierścienie, hydroizolacja
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
”Zakup z dostawą materiałów wodno – kanalizacyjnych dla potrzeb MPGKiM ZB.”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:
netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),
podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..
brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).
2. Termin realizacji – do 31 sierpnia 2023 r.
3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)
5. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres ………….. miesięcy.



						              …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)





*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawić w zależności od potrzeb



zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:
	Lp.
	Nazwa materiału
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	Część nr 2 - Rury, armatura, włazy, pierścienie, hydroizolacja

	1
	Rura kanalizacji zewnętrznej PVC – U lub PP LITA SN 8 jednokielichowa z uszczelką Ø 315x9,2 L=3000
	mb
	120
	
	

	2
	Rura kanalizacji zewnętrznej PVC – U lub PP LITA SN 8 jednokielichowa z uszczelką Ø 200x5,9 L=2000, L=1000
	mb
	15
	
	

	3
	Rura kanalizacji zewnętrznej PVC – U lub PP SN 8 jednokielichowa z uszczelką Ø 110x3,2 L=2000
	szt.
	1
	
	

	4
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/15°
	szt.
	2
	
	

	5
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/30°
	szt.
	2
	
	

	6
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/45°
	szt.
	2
	
	

	7
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8
jednokielichowe z uszczelką Ø 315/87,5°
	szt.
	2
	
	

	8
	Korek kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP Ø 315
	szt.
	2
	
	

	9
	Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø 315
	szt.
	2
	
	

	10
	Złączka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø315
	szt.
	2
	
	

	11
	Uszczelka IN – SITU do betonu Ø 315
	szt.
	1
	
	

	12
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/15°
	szt.
	3
	
	

	13
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/30°
	szt.
	3
	
	

	14
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/45°
	szt.
	3
	
	

	15
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8
jednokielichowe z uszczelką Ø 200/67°
	szt.
	3
	
	

	16
	Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8
jednokielichowe z uszczelką Ø 200/87,5°
	szt.
	3
	
	

	17
	Korek kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP Ø 200
	szt.
	2
	
	

	18
	Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø 200
	szt.
	3
	
	

	19
	Złączka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø200
	szt.
	3
	
	

	20
	Uszczelka IN – SITU do betonu Ø 200
	szt.
	1
	
	

	21
	Rura wodociągowa dwuwarstwowa PE/PE RC PN 10 SDR 17 Ø63x3,8
	mb
	30
	
	

	22
	Rura wodociągowa dwuwarstwowa PE/PE RC PN 10 SDR 17 Ø50x3,0
	mb
	30
	
	

	23
	Rura wodociągowa PE – HD 80 PN 10 SDR 13,6 Ø 63x4,7
	mb
	30
	
	

	24
	Rura wodociągowa PE – HD 80 PN 10 SDR 13,6 Ø 50x3,7
	mb
	30
	
	

	25
	Rura wodociągowa PE – HD 80 PN 10 SDR 13,6 Ø 32x2,4
	mb
	10
	
	

	26
	Rura wodociągowa PE – HD 80 PN 10 SDR 13,6 Ø 25x2,0
	mb
	10
	
	

	27
	Właz kanałowy żeliwny klasy D 400 Ø 600 H 150
	szt.
	4
	
	

	28
	Wpust żeliwny BK 67 klasy D 400 H 150 ¾ kołnierza z rusztem uchylnym
	szt.
	5
	
	

	29
	Zdrój uliczny RD 1250 
Rysunek nr 4 w załączniku nr 3
	szt.
	2
	
	

	30
	Trójnik z 3 kielichami wtykowymi ISO Ø 63
	szt.
	1
	
	

	31
	Trójnik z 3 kielichami wtykowymi ISO Ø 50
	szt.
	1
	
	

	32
	Trójnik redukcyjny z 3 kielichami wtykowymi ISO Ø 63/32
	szt.
	1
	
	

	33
	Trójnik redukcyjny z 3 kielichami wtykowymi ISO Ø 50/25
	szt.
	1
	
	

	34
	Złączka rurowa ISO Ø 32 z gwintem zewnętrznym 1” 
	szt.
	1
	
	

	35
	Złączka rurowa ISO Ø 25 z gwintem zewnętrznym ¾” 
	szt.
	1
	
	

	36
	Redukcja ocynkowana GW 1” / GZ ¾” 
	szt.
	1
	
	

	37
	Zaślepka / korek do rur PE Ø 63
	szt.
	1
	
	

	38
	Zaślepka / korek do rur PE Ø 50
	szt.
	1
	
	

	39
	Zasuwa obustronnie ze złączami ISO Ø 63
	szt.
	1
	
	

	40
	Zasuwa obustronnie ze złączami ISO Ø 50
	szt.
	1
	
	

	41
	obudowa sztywna do zasuw Ø 50 – 60 RD 1,5
	szt.
	1
	
	

	42
	skrzynka uliczna żeliwna średnia Ø 100
	szt.
	1
	
	

	43
	Pierścień wyrównawczy Ø 600/10
	szt.
	1
	
	

	44
	Pierścień wyrównawczy Ø 600/15
	szt.
	1
	
	

	45
	Pierścień wyrównawczy Ø 600/30
	szt.
	1
	
	

	46
	Pierścień wyrównawczy Ø 600/50
	szt.
	1
	
	

	47
	Pierścień wyrównawczy Ø 600/100
	szt.
	1
	
	

	48
	Pierścień wyrównawczy Ø 600/150
	szt.
	1
	
	

	49
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/10
	szt.
	1
	
	

	50
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/15
	szt.
	1
	
	

	51
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/30
	szt.
	1
	
	

	52
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/50
	szt.
	1
	
	

	53
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/100
	szt.
	1
	
	

	54
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/15 ze ścięciem
	szt.
	1
	
	

	55
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/30 ze ścięciem
	szt.
	1
	
	

	56
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/50 ze ścięciem
	szt.
	1
	
	

	57
	Pierścień wyrównawczy Ø 500/100 ze ścięciem
	szt.
	1
	
	

	58
	Pierścień klinowy do regulacji kąta nachylenia Ø 600 / 9 / 22
	szt.
	1
	
	

	59
	Pierścień klinowy do regulacji kąta nachylenia Ø 500 / 9 / 22
	szt.
	1
	
	

	60
	Masa bitumiczna do izolacji wodoochronnych podziemnych części budowli elementów betonowych
	kg
	60
	
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT
	

	Wartość brutto
	



