
Załącznik nr 2 do Zaproszenia


………………………………………
(miejscowość, data)

………………………….…………………………….
(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….…….. 


OFERTA
Część nr 1 zamówienia – Słupki drogowe
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
				”…………………………………………”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie   z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:
netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),
podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………,………………………………..
brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).
2. Termin realizacji – 14 dni od daty podpisania umowy / przesłania zlecenia realizacji.
3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)



						              …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)





*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawić w zależności od potrzeb






zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

	Lp.
	Nazwa materiału
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	1
	Rura ocynkowana Ø 60 mm, L = 7 m, grubość ścianki min. 2,5 mm, rury niełączone, niespawane

Uwaga: Zamawiający dopuszcza dostarczenie rury ocynkowanej w dwóch odcinkach po 3,5 m
	mb
	56
	
	

	2
	Słupek drogowy  Ø 60 mm, L = 3,7 m, grubość ścianki min. 2,5 mm, rury niełączone, niespawane
	szt.
	15
	
	

	3
	Słupek drogowy  Ø 60 mm, L = 4,3 m, grubość ścianki min. 2,5 mm, rury niełączone, niespawane
	szt.
	10
	
	

	4
	Słupek drogowy  Ø 60 mm, L = 4,5 m, grubość ścianki min. 2,5 mm, rury niełączone, niespawane
	szt.
	3
	
	

	5
	Słupek drogowy  Ø 60 mm, L = 4,7 m, grubość ścianki min. 2,5 mm, rury niełączone, niespawane
	szt.
	3
	
	

	6
	Słupek drogowy  gięty Ø 60 mm, a-  2,8 m, b – 0,8 m, c – 0,6 m, grubość ścianki min. 2,5 mm, rury niełączone, niespawane – wymiary wg rysunku nr 1
	szt.
	3
	
	

	7
	Słupek drogowy  gięty Ø 60 mm, a-  2,8 m, b – 1,6 m, c – 0,6 m, grubość ścianki min. 2,5 mm, rury niełączone, niespawane – wymiary wg rysunku nr 1
	szt.
	3
	
	

	8
	Rura ocynkowana Ø 120 mm, L = 1,2 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane
	szt.
	4
	
	

	9
	Kapturek z tworzywa do słupka Ø 60 mm, wewnętrzny
	szt.
	50
	
	

	10
	Kapturek z tworzywa do słupka Ø 120 mm, wewnętrzny
	szt.
	10
	
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT
	

	Wartość brutto
	



